# ButtonCon

4ボタンコントローラの作成

ButtonCon p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1=0〜(0) : ボタン画像素材を持つウインドウID (要celdiv)
p2=0〜(0) : ボタンどうしの隙間
p3=0.0〜 : コントローラの表示倍率(実数)
p4=0〜(0) : layerbuttonのグループID
p5=変数 : ボタンコントローラの入力値が格納される変数を登録
p6=0〜(0) : 非トリガータイプキー指定

(プラグイン / モジュール : mod_layerbutton-vpad)

## 解説

    p1の画像素材は、あらかじめceldivで分割しておく必要があります。
    画像は「通常/フォーカス/押下」3状態を並べたものを、さらに「左側/上側/右側/下側」の順に繋げて、合計で12分割の画像になるようにします。
    「左側/上側/右側/下側」で同じ画像を使用する場合は、「通常/フォーカス/押下」の3状態1組を用意するだけで、全方向に共通して適用されます。

    p5で登録した変数には、ボタンの押下状態が毎フレーム更新されます。
    代入される値はJujikeyConと同じように、「左側:1」「上側:2」「右側:4」「下側:8」の値を合算したものとなります。
    また、p6もJujikeyConと同様の設定であり、非トリガータイプキー指定を行うことで、押しっぱなしの状態も検出可能です。

    laybtn_enableで無効にするとコントローラは表示されなくなり、有効に戻すと再び表示されます。

    ※ ボタンに文字やマークを表示させたい場合は、各ボタン用の画像を用意するのが手っ取り早いです。

## 関連項目

AnalogCon | アナログパッドコントローラを作成 | (mod_layerbutton-vpad)
JujikeyCon | 十字キーコントローラを作成 | (mod_layerbutton-vpad)
BeanCon | 長方形型の1ボタンコントローラ(角度指定可能)の作成 | (mod_layerbutton-vpad)

## サンプル逆引き (1)

11 sample_vpadmod.hsp | #include "hsp3dish.as" #include "mod_layerbutton-vpad.h..

## 情報

プラグイン / モジュール | mod_layerbutton-vpad
バージョン | 1.1
作成日 | 2026/1/7
著作者 | MIZUSHIKI
URL | https://suwa.pupu.jp/HSP/index.html
備考 | layerbutton命令を利用してバーチャルパッドを作成 (mod_layerbuttonのおまけモジュール)
タイプ | 拡張命令
グループ | オブジェクト制御命令
対応環境 | ・Windows 版 HSP